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DSK-III.7030.1.5.2026
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670), w związku z art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1697), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Gniezna
POSTANAWIAM
zaopiniować pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i segregacji złomu metali nieżelaznych, w tym tytanu, odzysku tytanu i innych metali nieżelaznych oraz produkcji żelazostopów w tym żelazotytanu w Gnieźnie na dz. o nr ewid. 3581/42, obręb Gniezno.
UZASADNIENIE
Pismem znak: WOŚ.6220.13.2025.2026 z dnia 15.01.2026 r. (wpływ w dniu 19.01.2026 r.) Prezydent Miasta Gniezna wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i segregacji złomu metali nieżelaznych, w tym tytanu, odzysku tytanu i innych metali nieżelaznych oraz produkcji żelazostopów w tym żelazotytanu w Gnieźnie na dz. o nr ewid. 3581/42, obręb Gniezno. 
Do pisma została załączona kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 
Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest TINESTA sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno, reprezentowana przez pełnomocnika – Karolinę Grześkowiak.
Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 14 i pkt 47 oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).
Ze względu na zaliczenie planowanego przedsięwzięcia do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), jego eksploatacja będzie możliwa po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. 
Wobec powyższego na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do wydania niniejszej opinii jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
Opinia swoim zakresem obejmuje wyłącznie kwestie związane z etapem eksploatacji instalacji, gdyż na gruncie przedmiotowego postępowania Marszałek Województwa Wielkopolskiego pełni rolę organu współdziałającego z uwagi na kompetencje do wydania pozwolenia zintegrowanego, a więc pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska. Z tego względu tutejszy Organ dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ustawowych wymagań dotyczących tegoż pozwolenia.
W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokumentacja została uzupełniona w żądanym zakresie. 
Teren planowanej inwestycji aktualnie jest zabudowany. Dotychczasowym użytkownikiem obiektu była firma specjalizująca się w wyrobach armatury wodociągowej, która prowadziła eksploatację instalacji odlewni żeliwa i metali kolorowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. Zgodnie z informacja zawartą w Raporcie eksploatacja ww. instalacji została zakończona, a obszar wydzielony pod działalność Spółki zostanie zaadaptowany pod cele planowanego przedsięwzięcia.
Planowana inwestycja polega na uruchomieniu instalacji do wtórnego wytopu żelazostopów (w tym żelazotytanu), w ramach której prowadzony będzie proces zbierania, segregacji oraz odzysku złomu tytanu i innych metali nieżelaznych.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przebudowie ulegnie istniejąca hala i teren wokół hali, w których zostaną zlokalizowane następujące źródła, urządzenia i instalacje: 
-	2 piece indukcyjnie o mocy 900 kW każdy oraz wydajności 1500 kg/godzinę każdy (hala A),
-	3 kruszarki o wydajności 30 Mg/dobę każda (Hala A),
-	system wentylacyjny pieców wraz z emitorem odprowadzającym ciepło oraz gazy i pyły, wyposażonym w system odpylający, gwarantujący stężenie pyłu w odprowadzanym powietrzu na poziomie nie wyższym niż 5 mg/m3,
-	instalacja odpylająca, w postaci odciągów miejscowych z okapem, zlokalizowanych w obrębie kruszarek i zrzutów na przenośniki,
-	suwnica, o maksymalnym obciążeniu 5 ton,
-	miejsce do magazynowania surowców i odpadów podawanych do procesu topienia (hala A i C),
-	miejsce do magazynowania surowców i gotowego produktu (hala B i C),
-	plac magazynowy wraz z boksami dla magazynowania i segregacji złomu i wiórów (plac D),
-	linia mycia wiórów (hala A),
-	maszyny do segregacji, cięcia, czyszczenia złomu oraz strzępiarki do wiórów i brykieciarki (Hala B).
Planowana wydajność roczna instalacji wytopu żelazostopów (żelazotytanu itp.) wynosić będzie 7 800 Mg/rok i 24 Mg/dobę. 
Łącza roczna wydajność instalacji zbierania i przetwarzania złomu wynosić będzie 18 000 Mg/rok; 55,4 Mg/dobę. 
Proces wylewu żelazotytanu odbywać się będzie z pieca bezpośrednio do prostokątnej formy, kolejno po godzinie chłodzenia, następować będzie proces kruszenia w kruszarkach na różne frakcje, zgodnie z wymaganiami klientów. Całość odbywać się będzie na terenie zamkniętej hali A.
Uzyskany produkt po skruszeniu, będzie pakowany do pojemników typu big-bag, beczek lub kontenerów i magazynowany na terenie hali kruszarek, a następnie przewożony na halę produktu gotowego.
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarto dane oraz obliczenia wielkości emisji substancji z wszystkich planowanych źródeł i miejsc emisji (o parametrach podanych w dokumentacji).
Emitowane substancje znad strefy pieców i zalewania poprzez odpylanie cyklonowe i filtr workowy odprowadzane będą emitorem E-1. 
Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu takich substancji jak: pył ogółem w tym pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, chromVI, benzen, żelazo, tytan, mangan, ołów, kadm, tal, amoniak, węglowodory aromatyczne oraz węglowodory alifatyczne wynika, iż ich emisje nie będą powodować przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87). 
Nie będą również przekraczane graniczne wielkości emisji określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L z 2016 r., nr. 174 str. 32).
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja będzie spełniać wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania ograniczające oddziaływanie na stan jakości powietrza.
Planowane przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z sieci wodociągowej zewnętrznego dostawcy na podstawie stosownej umowy. Woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych oraz na pozostałe cele obsługi instalacji. 
Na terenie zakładu nie będą powstawać ścieki przemysłowe. W wyniku mycia wiórów powstawać będą odpady (oleje, szlam z mycia), a podczyszczona woda będzie zawracana do procesu. Woda do mycia wirów będzie wyłącznie uzupełniana o braki spowodowane odparowaniem wody w obiegu instalacji.
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono rozwiązania zapewniające ochronę środowiska gruntowo-wodnego.
W raporcie określono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji realizowanego przedsięwzięcia, przetwarzanych oraz zbieranych. Wskazano także miejsca magazynowania tych odpadów.
Na terenie inwestycji planuje się prowadzenie działalności polegającej na:
1. Przetwarzaniu odpadów metali w procesie R4 (oraz R12 i R13) w 2 piecach indukcyjnych;
2. Zbieraniu odpadów metali i przetwarzaniu odpadów metali w procesie R12 i R13, polegającym na cięciu, myciu, śrutowaniu, brykietowniu odpadów (z wyłączeniem przetopu).
Przetwarzanie odpadów złomu w procesie wytopu w piecach indukcyjnych jest procesem określonym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) jako R4 - recykling lub odzysk metali i związków metali, w tym przygotowanie do ponownego użycia. Inwestor zakłada przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów złomu w instalacji odlewni żelazostopów w maksymalnej masie nieprzekraczającej 7 800 Mg/rok (24 Mg/dobę). 
W raporcie wskazano także opis technologii przetwarzania odpadów (z wyłączeniem przetopu) oraz wskazano także jakie elementy będą wchodziły w skład tej instalacji. 
Jej wydajność będzie wynosić 18 000 Mg/rok i nie wymaga ona uzyskania pozwolenia zintegrowanego (m.in. 2 strzępiarki metalowe - 64,8 Mg/dobę). Jednakże Inwestor wyjaśnił, iż założeniem projektowym jest powiązanie wszystkich procesów technologicznych w ramach jednej instalacji produkcyjno-przetwórczej, obejmującej odlewnię żelazostopów oraz procesy związane z odzyskiem, tj. przygotowaniem odpadów. Zakłada się, że działalność w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów będzie integralnie związana z funkcjonowaniem odlewni i stanowić będzie element jej procesu technologicznego. 
W wyniku prowadzonego procesu odzysku nastąpi utrata statusu odpadów, w rozumieniu art. 14 ustawy o odpadach. Odpady utracą status odpadów, gdy zostaną spełnione warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu Rady (UE) NR 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającym kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz. U. UE L z 2011 r., nr. 94 str. 2).
Odpady i produkty będą magazynowane odrębnie. Odpady będą magazynowane pod zadaszaniem - wewnątrz hali odlewni, w budynkach magazynowych oraz pod zadaszeniem na placu. Z przedstawionych informacji wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.


Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, w tym przed przenikaniem substancji zawartych w odpadach do środowiska gruntowo-wodnego oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) i z uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpożarowej (o ile dla przedmiotowej instalacji powstanie wymóg przygotowania i sporządzenia operatu przeciwpożarowego).
Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Zaś proces odzysku prowadzić w sposób niezagrażający środowisku.
Z przedstawionej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia analizy wynika, iż działalność instalacji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej (tereny mieszkaniowe o charakterze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny mieszkaniowo-usługowe). W związku z powyższym nie określa się metod ochrony przed hałasem. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu inwestycji należy dbać o dobry stan techniczny urządzeń, wykorzystywać urządzenia o niskim poziomie hałasu oraz stosować odpowiednie środki operacyjne w celu zapobiegania emisji hałasu. 
Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 
Planowane przedsięwzięcie stanowi instalację objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono analizę spełniania technik BAT w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Jak wynika z art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w rozpatrywanej sprawie nie stosuje się przepisów art. 106 § 3 i § 5-6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem opinia odnośnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że opinia ta wydawana jest w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, tak więc zgodnie z regułami wynikającymi z art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, winna ona mieć formę niezaskarżalnego postanowienia.


Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanawia jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie,
na które nie służy zażalenie, Strony mogą zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu































Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Gniezna (e-Doręczenia)
2. Karolina Grześkowiak - pełnomocnik 
3.	Pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa
4.	Aa

Data udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 5.08.2026 r.
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